待機中
音量
残像（Persistence）
スケール（XY拡大）
線幅
表示モード
サンプル密度
しきい値（無音 dBFS）
時間窓ヒート 外周瞬発 帯域別
Low上限 (Hz)
High下限 (Hz)
ヒート窓減衰（0.90–0.999）

◤ 読み方：
・中央XY：リサージュ（L/R）。低=青 / 中=緑 / 高=マゼンタで重ね描き。
・中間リング：ステレオ角分布（時間窓蓄積）。モノラルなら45°近辺に集中。
・外周リング：瞬間の角度別エネルギー（発光）。
・右上↔左下＝同相 / 左上↔右下＝逆相傾向。

中央：Lissajous / 中間：時間窓ヒート / 外周：瞬発エネルギー
RMS L: -- dBFS / R: -- dBFS / Corr: --

## 🔰 この画面の見方

この円グラフは「音の広がり方」と「音色の高さ（帯域）」を同時に表しています。
① 中央（リサージュ）
左右の音の波をXY軸に描いた軌跡です。
・細く中央に集まる＝左右の音が同じ → モノラル（声が真ん中に聞こえる）
・円や斜めに広がる＝左右が違う → ステレオ感がある（空間が広く聞こえる）
② 中間リング（時間窓ヒート）
過去数秒間の「音の高さと位置の傾向」を色で残しています。
・青＝低音（ベース・太い声など）
・緑＝中音（話し声・メロディなど）
・マゼンタ＝高音（明るい声・シンバルなど）
音がどちら側に寄っているか、どんな高さの音が続いているかが見えます。
③ 外周リング（瞬発エネルギー）
今この瞬間、どの方向から音が強く出ているかを示します。
強く光る位置ほど、その方向に大きな音が発生しています。
▷ 右上↔左下：左右が同じ動き（同相、モノラル寄り）
▷ 左上↔右下：左右が逆の動き（逆相、反転成分）
声や楽器が中央に集まるとモノラルに、左右に広がるとステレオに聞こえます。